**SANTRİFÜJ POMPALARA AİT YEDEK MALZEME VE SİRKÜLASYON POMPASININ ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME**

**1.Mevcut WKL 125/6 tip santrifüj pompa yedek malzemesi**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pompa Tipi | Seri no | Parça no | Parça adı | Kalem kodu | Miktar | Birim |
| WKl 125/6 |  | C3 3310 | Rulman | FAG veya SKF marka olmalı | 3 | adet |
| WKl 125/6 | 17-54257/1  | \*\*\* | Kaplin lastiği(1 set 8 adet) | 5G0032 6402  | 4 | set |
| WKl 125/6 | 17-54257/1  | 452 | Yumuşak Salmastra baskısı | 4W7010 4520G1 | 4 | adet |
| WKl 125/6 | 17-54257/1  | 902.1 | Salmastra saplama | 510257 9020C3 | 12 | adet |
| WKl 125/6 | 17-54257/1  | 461 | Yumuşak salmastra seti | 620112 4610BG  | 7 | set |
| WKl 125/6 | 17-54257/1  | Özel yeni kaplin | E60M kaplin seti | \*\*\* | 1 | set |

**2. (2 ADET) İKİZ TİP FREKANS KONVERTÖRLÜ SİRKÜLASYON POMPASI**

* Çalışma voltajı AC 230 V 50/60 Hz
* Flanş emme basma çapları DN 50
* Flanşlar arası mesafe 280 mm
* PN 10
* Akışkan sıcaklığı +20 °C ile +110 °C arası
* Basma yüksekliği 11 metre
* Debisi max 23 m³/h
* Yüklenici pompaya teklif verirken marka model belirtmek zorundadır. Yüklenici pompaya ait broşürü ibraz etmek zorundadır.

Numune Görüldü istenecek.

Yasin Mert

 3781