**Akülü Vidalama Aleti Teknik Şartnamesi**

* Cihaz Li-ion akü ve akü şarj sistemine sahip olmalıdır.
* Akülerin özelliği: 18 volt ve en az 3,0 Ah olmalıdır.
* Akü şarj süresi 1 saatten fazla olmamalıdır.
* Boşta devir 0-600/1,900 devir/dk olmalı.
* Cihaz tork ayarına imkan veren yapıda olmalıdır.
* Çelikte delme çapı en az 13 mm, Ahşapta delme çapı ise 38 mm olmalıdır.
* Hareketli nokta her iki yöne de dönüş yapabilme kabiliyetine sahip olmalıdır.
* Tutamak yeri yumuşak kaplama malzemesine sahip olmalıdır.
* Otomatik mil kilidine sahip olmalıdır.
* Anahtarsız mandren ile kolay uç değişimi özelliği olmalıdır.
* Hız ayarı imkanı veren elektronik hız ayar devresine sahip olmalıdır.
* Cihazın kütlesi akü ile beraber 1,5 kg’ı geçmemelidir.
* Teslim edilecek sistem içerisinde;
* 3 adet Li-ion akü,
* Taşıma ve saklama çantası,
* Aküleri şarj edecek hızlı şarj cihazı dahil olmalıdır.
* Ürün kullanılmamış ve iki yıl üretici garantisi altında olmalıdır. Nakliye ücreti tedarikçi firmaya aittir.