|  |  |
| --- | --- |
| **Sıra No** | 1 |
| **Poz No** | İnş. 001 |
| **Tanımı** | Alüminyum esaslı geçiş profili (4 cm genişliğinde) temini ve yerine monte edilmesi. |
| **Birimi** | MT |
| **Tarifi** | 4 cm genişliğinde alüminyum esaslı geçiş profilin silikon yardımıyla yerine yerleştirilmesi her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile müteahhit karı ve genel giderler dahil, 1 m fiyatı:ÖLÇÜ:Geçiş profili yapılan yerler projesi üzerinden ölçülür. |
| **Sıra No** | 2 |
| **Poz No** | İnş. 002 |
| **Tanımı** | Mevcut Kapı ve Pencere Kanatlarının Çalışır Duruma Getirilmesi |
| **Birimi** | M2 |
| **Tarifi** | Kapı kilitlerinin bakımı, yağlanması, kilit karşılıklarının ayarlanması, pencerelerin ispanyolet ve kollarının bakımı, çalışır duruma getirilmesi, pencere ve kapı kanatlarının rendelenerek düzeltilmesi ve rahatça açılır-kapanır hale getirilmesi, menteşelerin sağlamlaştırılıp yağlanması vb. onarım işlerinin yapılması için işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıdır. ÖLÇÜ : Onarımı ve bakımı yapılan pencere ve kapı kanadı alanı hesaplanır. Cam boşlukları düşülmez. |
| **Sıra No** | 3 |
| **Poz No** | İnş. 003 |
| **Tanımı** | PVC vb. döşeme kaplaması sökülmesi |
| **Birimi** | M2 |
| **Tarifi** | PVC vb. döşeme kaplaması sökülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, PVC vb. döşeme kaplaması sökülmesinin 1 m² fiyatı:ÖLÇÜ : Sökülen kaplama alanı hesaplanır. |
| **Sıra No** | 4 |
| **Poz No** | İnş. 004 |
| **Tanımı** | Ahşap ve PVC vb. süpürgelik sökülmesi |
| **Birimi** | MT |
| **Tarifi** | Ahşap ve PVC vb. süpürgelik sökülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, Ahşap ve PVC vb. süpürgelik sökülmesinin 1 m fiyatı:ÖLÇÜ : Sökülen süpürgelik uzunluğu hesaplanır. |
| **Sıra No** | 5 |
| **Poz No** | İnş. 005 |
| **Tanımı** | Ac4 sınıf 32 laminat yer kaplaması ile döşeme kaplaması yapılması (süpürgelik dahil) |
| **Birimi** | M2 |
| **Tarifi** | Onaylanmış detay projesine uygun, laminat yer kaplaması döşenmeye uygun hale getirilmiş yüzey üzerine, 5 mm kalınlıkta polietilen köpüğünden mamul düz şiltenin (KAPRON) aralarda boşluk kalmadan dizilmesi/serilmesi ve üzerine kendinden klipsli (geçmeli) AC4 Sınıf 32 laminat yer kaplamasının tekniğine uygun şekilde döşenmesi ve kendi desenine uygun 8 cm yükseklikteki süpürgeliklerin duvara monte edilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre kaplanan bütün alanlar ölçülür. Süpürgelikler için ayrıca ödeme yapılmaz. |