

**ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ**

**ANKARA**

**ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ**

**YG HAVA YALITIMLI METAL MAHFAZALI MODÜLER HÜCRE ALIM ŞARTNAMESİ**

**YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI**

**ŞUBAT 2019**

**ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ**

**YG HAVA YALITIMLI METAL MAHFAZALI MODÜLER HÜCRE ALIM ŞARTNAMESİ**

1. Konu ve Kapsam

Bu Şartname Ortadoğu Teknik Üniversitesine 1 adet Yük Ayırıcılı Giriş Çıkış Hücresi ve 1 adet “ Yük Ayırıcı + Sigorta” Birleşiği Transformatör Koruma Hücresinin alınması için uyulması gereken esasları düzenlemektedir.

2. İlgili Yayınlar

Bu Şartnameye göre yapılacak projelendirme, TEDAŞ Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünce yayınlanan ve yürürlükteki TEDAŞ-MLZ/95-007.E numaralı “YG HAVA YALITIMLI METAL MAHFAZALI MODÜLER ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ”nde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda yapılacaktır.

3. Teknik Şartlar

1. Hücreler kampüs genelindeki mevcut sisteme yedek olarak alındığından, hücrelerin, Mevcut trafo binalarında bulunan modüler hücrelerle yan yana kullanabilme şartlarını sağlaması gerekmektedir. İstenildiği takdirde Mevcut sistemde kullanılan modüler hücrelerle ilgili yer gösterimi İdarece yapılacaktır.
2. Yük Ayırıcılı Giriş Çıkış Hücresinin yük ayırıcısı motorlu olacaktır.
3. “ Yük Ayırıcı + Sigorta” Birleşiği Transformatör Koruma Hücresinin sigortaları 1000 kVA transformatöre uygun seçilecektir.

4. Kabul Deneyleri

Malzemeler fabrikasında hazır olduktan sonra yüklenici tarafından İdareye bildirim yapılacak ve malzeme kabul deneyleri TEDAŞ Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünce yayınlanan ve yürürlükteki TEDAŞ-MLZ/95-007.E numaralı “YG HAVA YALITIMLI METAL MAHFAZALI MODÜLER ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ”nde belirtilen şartlarla İdaremiz görevlendirilecek personeller refakatinde fabrikada yapılacaktır. Malzeme kabul deneyleri yapılmadan malzemeler teslim alınmayacaktır.

5. Teslimat

Modüler hücrelerin teslimatı, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:1 06800 ÇANKAYA / ANKARA adresinde ki kampüste İdarece gösterilecek yere yapılacaktır. İstenilirse teslimat yeri İdaremizce gösterilecektir.

6 İşin Süresi

Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 60(Altmış) gün içerisinde malzemeler teslim edilecektir.

7. Garanti

Malzemelerin teslimini müteakip yüklenici tarafından temin edilen malzemeler en az 2 yıl süre ile imalatçı firma garantisi altında olacaktır.

EK:

TEDAŞ-MLZ/95-007.E numaralı “YG HAVA YALITIMLI METAL MAHFAZALI MODÜLER ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İbrahim ERSOY

Elektrik İşletme Müdür. V